*Приложение*

*к объявлению* *о выборе поставщиков на поставку товаров*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Калгон | Средство для смягчения воды и предотвращения образования накипи Calgon 2 в 1. Смягчает жесткую воду - защищая все важные детали Вашей стиральной машины от образования накипи. С Calgon ваша стиральная машина работает эффективнее и качество стирки не снижается со временем. Использование Calgon при каждой стирки так же позволяет сохранить мягкость ткани, белые вещи - белыми, а остальные цвета - яркими. Вес:1,1 кг | шт | 36 |
| 2 | Ваниш | Удаляет любые типы пятен, даже самый стойкие  Безопасен как для цветных, так и для белых вещей  Эффективен при любой температуре  Подходит для деликатных тканей: шерсти и шелка  Объём 1 л  Подходит для деликатных тканей, шерсти и шелка. Vanish Oxi Action подходит как для белых, так и для цветных вещей. | шт | 36 |
| 3 | Батарейки мизинчиковые | Производитель Duracell  Тип Батарейка  Типоразмер AAA  Количество батареек в упаковке 2 (шт.)  Состояние Новое | пачка | 50 |
| 4 | Батарейки пальчиковые | Производитель Duracell  Страна производитель Германия  Тип Батарейка  Типоразмер AA  Тип аккумулятора Alkaline  Емкость аккумулятора 1500.0 (мА/ч)  Напряжение 1.5 (В)  Состояние Новое | пачка | 50 |
| 5 | Белизна | Основное назначение средства Для дезинфекции, Отбеливатель, Универсальное  Тип средства Жидкость  Особенность средства Неорганическое  Объем 1000.0 (мл)  Производитель Профхим  Страна производитель Казахстан | шт | 36 |
| 6 | Кондиционер для беля | Кондиционер для белья Lenor "Скандинавская Весна",  Количество в упаковке: 1  Тип индивидуальной упаковки: Без упаковки  Объём, л: 1  Назначение: Для всех видов тканей  Производитель: Lenor  Страна производитель: Россия  Количество в упаковке: 2 шт | шт | 36 |
| 7 | Валик для покраски 250 мм | Вес 0.221 кг  Производитель MTX  Тип упаковки флексопакет  Длина 250 мм  Тип микрофибра  Диаметр 48 мм  Применение для внутренних и наружных работ  Диаметр бюгеля 8 мм  Высота ворса 8 мм  Материал шубки полиэстер | шт | 40 |
| 8 | Водоэмулсия 25 л | Страна производитель Казахстан  Тип использования Для внутренних работ  Основа краски Водоэмульсионная  Цвет по выбору заказчика  Описание Водоэмульсионная моющаяся краска Remalux Интерьер 2 для внутренних работ.  Свойства отличная укрывистость хорошо моется водой  Область применения стены, бетон штукатурка, гипсокартон каменные поверхности  Водоэмульсионная краска должен быт колерован по цветам цвет согласовать заказчиком перед тем как колеровку делать  Дата выпуска краски 2020 год  Гарантия 12 месяцев  Объём ведро 25 кг | кг | 5000 |
| 9 | Гель для мытья посуды | Назначение Для ручного мытья посуды  Марка фейри  Тип средства Жидкость  Объем 1000.0 (мл)  Производитель Procter&Gamble | шт | 36 |
| 10 | Гипс "Алит" 20 кг | Производитель Алит  Страна производитель Казахстан  Тип по составу Гипсовая  Тип использования Для внутренних работ  Назначение материала Для бетона, Для газобетона, Для гипсокартона, Для камня, Для кирпича, Для пенобетона, Для пенопласта, Для цементных поверхностей  Состояние материала Сухая смесь  Цвет Белый  Упаковка Мешок бумажный  Фасовка материала (кг) 20.0 | меш | 50 |
| 11 | Гипсокартон 8 мм | Бренд Knauf  Толщина 8 мм  Размеры 1200х2500  Вид ГКЛ  Конструкция подвесной  Влагостойки | лист | 25 |
| 12 | Губки | Губка хозяйственная перфорированная  Материал: поролон, абразивный материал  Цвет: разноцветные  Размер: 80\*60\*40 см  В упаковке 5 шт.  В коробке 30 упаковок  Производство: Россия, г. Новосибирск | пачка | 50 |
| 13 | Диск для болгарки 150 д | Кол-во в упаковке.25  Наружный диаметр150 мм  Толщина1.6 мм  Посадочный диаметр22 мм  Шлифматериал14А  Назначение круга металл  Тип круга41 (круг отрезной) СвязкаBF(БУ)  Вес брутто0.05 кг  Коробка200 шт. | шт | 200 |
| 14 | Диск для болгарки 180 д | Кол-во в упаковке.25  Наружный диаметр180 мм  Толщина1.6 мм  Посадочный диаметр22 мм  Шлифматериал14А  Назначение круга металл  Тип круга41 (круг отрезной) СвязкаBF(БУ)  Вес брутто0.07 кг  Коробка200 шт. | шт | 200 |
| 15 | Диспенсер для бумажного полотенца | Производитель PALEX  Страна производитель Турция  Вид диспенсера Бытовой  Цвет Белый  Поверхность Матовая  Тип диспенсера Настенный  Форма прямоугольная  Тип управления Механическое | шт | 15 |
| 16 | Затирка для кафеля белая | Страна производитель Россия  Производитель Ceresit  Срок хранения 12.0 (мес)  Минимальная рабочая температура окружающей среды 5.0 (град.)  Максимальная рабочая температура окружающей среды 30.0 (град.)  Прочность на сжатие 20.0 (МПа)  Упаковка Мешок  Фасовка 25 кг  Тип использования Универсальный | мешок | 5 |
| 17 | Лезвие для технического ножа | Лезвия для канцелярского ножа 10 шт в пластиковой коробке, ширина 18 мм | уп. | 5 |
| 18 | Технически нож | Производитель Stayer  Страна производитель Германия  Тип инструмента Нож строительный  Форм-фактор выдвижной  Ширина лезвия 18 мм  Состояние Новое | шт | 30 |
| 19 | Катушка удлинитель 50м | Страна производитель Россия  Тип Удлинитель на катушке  Количество выходных розеток 4.0 (шт.)  Выключатель Нет  Длина шнура 50.0 (м)  Выходная розетка Евро  Цвет корпуса Серый  Намотка на рамку Да  Способ намотки кабеля удлинителя Ручная  Степень защиты IP 20  Защитная крышка Нет  Состояние Новое  Напряжение 220.0 (В)  Номинальный ток 16.0 (А)  Мощность нагрузки 3500.0 (Вт) | шт | 2 |
| 20 | Кафель (половой серый) | Производитель "Пиастрелла"  Страна производитель Россия  Тип плитки Универсальная  Толщина 7.0  Цвет Светло-серый  Ширина 300 мм  Длина 300 мм  Степень блеска Матовая  Форма плитки Квадратная  Морозостойкая плитка True  Сорт плитки 1 сорт  Количество плиток в одной упаковке 17.0  Вид элемента Плитка  Дополнительные характеристики | пачка | 120 |
| 21 | Кафель настенный | Вес, кг: 15.833  Производитель: Rovese  Длина (см): 30.0  Ширина (см): 20.0  Толщина плитки (мм): 7.0  Упаковка (м²): 1.2  Количество плиток в упаковке: 20  Цвет: белый  Основной материал: Керамика  Формат: Прямоугольник  Тип продукта: Настенная плитка  Покрытие: Глянцевый  Рисунок: Отсутствует  Края: Прямой  Марка: CERSANIT  Тип упаковки: Коробка | кв.м | 80 |
| 22 | Кафельный клей "Крепость" | Условное обозначение смесь сухая растворная, цементная,  клей плиточный  Цвет серый  Связующее цемент  Водостойкость водостойкая  Температура применения от +5ºС до +30ºС  Жизнеспособность раствора 2 часа  Марка по подвижности Пк2  Класс материала, удельная эффективная активность ЕРН (Аэфф), не более 370 Бк/кг  Прочность сцепления с основанием, не менее 0,5 МПа  Марка по прочности М75  Затирка швов через 24 часа | кг | 750 |
| 23 | Клей монтажный универсал | Подходит для внутренних и наружных работ  Превосходная адгезия  Быстрое и сильное первоначальное схватывание  Надежное вибро- и ударопрочное соединение  Морозостойкий  Произведен в Евросоюзе  Маркировка: S-601  Температура нанесения: +10…+30 ºС  Температура эксплуатации: -20…+60 ºС  Цвет: бежевый  Объем баллона: 280 мл | шт | 100 |
| 24 | Клей обойный, двух компонентный | Страна-производитель Германия  Для надёжного оклеивания тяжелых, структурированных обоев, виниловых обоев на бумажной основе и флизелиновых обоев.  Упаковка: Бутылка 500 г нетто.  Специальные свойства  Мгновенная растворимость  Высокое сопротивление отслоению из-за влаги  Исключительно прочный, надежный, долгосрочный результат  Равномерная консистенция для легкого нанесения  Легкое скольжение дает возможности коррекции рисунка  Стойкий к извести и бетону  Плотность: 1,1 - 1,2 г /мл | шт | 3 |
| 25 | Клей универсальный мастер | Вес: 1000 г  Количество в упаковке: 1  В боксе: 24 шт.  Тип индивидуальной упаковки: пластиковая баночка  Материал: Клей  Гарантийный срок, мес.: 24  Назначение клея: Универсальный  Вес, кг/Объём, л: 1,0  Производитель: Quality  Страна производитель: Россия | шт | 150 |
| 26 | Наливной пол 30 кг | НАЛИВНОЙ ПОЛ ЭКОПОЛ 30 КГ  Цвет светло-серый  Тара мешок  Начало схватывания от затворения не ранее 60 минут  Насыпной вес 930 кг/м3  Прочность на сжатие не менее 10 МПа  Прочность при растяжении на изгиб не менее 4,2 МПа  Плотность 1600 кг/м3  Адгезия к бетону (огрунтованному) не менее 1,0 МПа  Качество слияния отдельных частей хорошее | кг | 900 |
| 27 | Палка удлинитель | Страна производитель Россия  Производитель Stayer  Состояние Новое  Тип Ручка удлинитель телескопическая  Длина 1.3 м | шт | 4 |
| 28 | Пена монтажная "Титан" | Страна производитель Россия  Состояние Новое  Выход: до 45 л (налив 750 мл) или до 30 л (налив 500 мл)  Время среза: менее 60 минут  Вторичное расширение от 180% до 210%  Морозостойки  Аппликатор ERGO  Срок годности: 18 месяцев  Год выпуска 2020 год | шт | 200 |
| 29 | Перчатки х/б | Перчатки из хлопчатобумажной ткани,с точечным покрытием ПВХ. 10 класс вязки. | пара | 200 |
| 30 | Пистолет для монтажного клея | Бренд - Stayer.  Тип - Пистолет для герметики полу корпусной.  Объём - 310 мл. | шт | 5 |
| 31 | Полинор | Производитель Polynor  Страна производитель Россия  Форма поставки материала Фасованная  Плотность 25.0 (кг/м3)  Класс материала по теплопроводности Низкая  Теплопроводность 025 Вт/мК  Минимальная рабочая температура -90.0 град.)  Максимальная рабочая температура 121.0 (град.) | шт | 200 |
| 32 | Порошок 10 кг | Тип Стиральный порошок  Особенность средства Бесфосфатный  Тип стирки Автомат Полуавтомат Ручная стирка  Тип белья Цветное  Производитель Clovin Germany Gmbh  Страна производитель Германия  Вес, кг 10.5 кг | кг | 360 |
| 33 | Рулетка 3 м | Производитель Stayer  Страна производитель Россия  Состояние Новое  Тип Рулетка измерительная  Длина 3 м  Бренд Stayer  Магнит Нет  Автостоп Да  Ширина ленты 16 мм | шт | 5 |
| 34 | Рулетка 5 м | Производитель Stayer  Страна производитель Россия  Длина полотна 5.0 (м)  Состояние Новое  Тип Рулетка измерительная  Длина 5 м  Бренд Stayer  Магнит Нет  Автостоп Да  Ширина ленты 19 мм | шт | 5 |
| 35 | Силикон белый | Производитель Mapei  Страна производитель Италия  Материал Силикон  Тип использования Универсальный  Количество компонентов Однокомпонентная  Минимальная температура эксплуатации -40.0 (град.)  Максимальная температура эксплуатации 180.0 (град.)  Объем 310.0 (мл)  Цвет белый | шт | 150 |
| 36 | Тряпки вискозная | Материал полиэстер, вискоза  Цвет разный  Производитель Elfe  Дополнительные характеристики  Тип упаковки пакет, цветной стикер  Размер 300 х 380 мм  Количество в упаковке 5  Плотность 80 г\м2  Вeс салфетки 8,5 г | пачка | 50 |
| 37 | Уголок мебельный | Производитель Сибртех  Материал крепежного изделия Сталь  Покрытие Цинк  Вeс 0.033 кг  Длинa 30 мм  Ширинa 30 мм  Толщинa 2 мм  Высотa 40 мм | шт | 1000 |
| 38 | Униформа для работников прачечной | Тип одежды и обуви Смешанная  Тип ткани Костюмная ткань  Униформа женский с отложным воротником ,короткий рукав, два боковых накладные карманы и боковыми разрезами. Центральная застежка на пуговице.  Головной убор :косынка/бандана  Брюки прямые на резинке.  Ткань: 35 хб, 65 пэ, плотность 150 гм2  Цвет и размер по выбору заказчика | шт | 6 |
| 39 | Униформа для рабочих зимний | Страна производитель Казахстан  Вид изделия Куртка и полу комбинезон  Пол Унисекс  Сезон Зима  Водостойкость Да  Регулировка размера Да  Цвет и размер по выбору заказчика  Состояние Новое  Зимняя утепленная куртка состоит из куртки и полукомбинезона.  Воротник отложной, со съемным капюшоном  Верхние и нижние карманы накладные.  Ветрозащитный клапан на контактной ленте  Верхняя часть спинки и полочки желтого цвета(синий,красный,черный)  Ткань смесовый 70% п/э 30% х/б  Утеплитель куртки 100г/м2 синтепон 3 слоя  Утеплитель низа 100г/м2 синтепон 2 слоя  Подклад Т190 | комп | 19 |
| 40 | Финишка "Алит" 20 кг | Производитель Алит  Страна производитель Казахстан  Состояние материала Сухая смесь  Тип шпаклевки Гипсовая  Назначение шпаклевки Финишная  Тип использования Универсальный  Цвет Белый  Упаковка Мешок бумажный  Фасовка материала (кг) 20.0 | кг | 750 |
| 41 | Цемент 50 кг | Страна производитель Казахстан  Марка цемента М400  Упаковка Мешок бумажный  Вес упаковки 50.0 (кг) | мешок | 10 |
| 42 | Чернозем универсальный цветочный | Производитель АгроСнабРитейл  Страна производитель Россия  Объем 20.0 (л)  Вес 9.0 (кг) | л | 1000 |
| 43 | Шпатель резиновый 40 мм | Производитель Зубр  Страна производитель Россия  Состояние Новое  Тип инструмента Шпатель резиновый  Ширина полотна 40 мм  Цвет полотна Белый | шт | 4 |
| 44 | Краска эмаль | Эмаль ПФ-115 универсальная  Страна производитель Казахстан  Основа эмали Алкидная  Фасовка – 2,9 кг  Аэрозольная эмаль Нет  Температура нанесения: от +5 до +35 °С  Условия эксплуатации: внутри и снаружи помещений  Срок годности 12 месяцев  Нанесение: кистью, валиком, напылением  Цвет по выбору заказчика | кг | 260 |
| 45 | Направляющий профиль | Страна производитель Казахстан  Вид профиля Направляющий стеновой  Покрытие Без покрытия  Состояние Новое  Размер 28/27x3м толщина 0,6 мм | 100 | м |
| 46 | Профиль | Профиль стоечный Knauf ПС-2  Сечение, мм:60х30  Длина, мм: 3000  Покрытие Без покрытия  Состояние Новое | 200 | м |
| 47 | Стамески | Стамески изготовлены из высококачественной инструментальной стали  Рукоятки из кдаропрочного пластика не подвержены раскалыванию и допускают использование киянки  Набор стамесок(4 шт.) с пластмассовой ручкой, 6; 12; 18; 24мм, | набор | 5 |
| 48 | Шуруп по дереву | Материал Углеродистая сталь  Покрытие Фосфат  Тип головки Phillips (PH)  Наконечник Острый  Длина 16 мм 32 мм  Страна производства Россия  Упаковке – 500 шт | Пачка | 5 |
| 49 | Сверло алмазная (пёрышка) | Сверло Glasbohrer SPEED  Диаметр, мм 6,8,10  Длина, мм 60  Материал обработки стекло/кафель  Тип хвостовика цилиндрический  Тип копьевидное | Набор | 5 |
| 50 | Плоскогубцы | Пассатижи 180мм, CombiMax  Длина, мм 180  Диэлектрическое покрытие да  Функция "антистатик" нет  Материал губок инструментальная сталь  Рукоятки-чехлы многокомпонентные  Форма губок прямая | шт | 6 |
| 51 | Зубила | Зубило НИЗ 160 мм FIT  Длина, мм 160  Вес, кг 0,21  Ширина рабочей части, мм 16 | шт | 3 |
| 52 | Полотно по металлу | Полотно для ножовки по металлу 1,25х12х300мм  Длина, мм 300  Материал для металла  Ширина, мм 12  Толщина, мм1.25 | шт | 50 |
| 53 | Ручка для мебели | Страна производитель Россия  Ручка скоба РС146CP,  Вес: 5 г  Количество в упаковке: 10  Тип индивидуальной упаковки: Стрейч-пленка  Материал: метал  Размер 12 см × 0,8 см × 2,4 см  Цвет: Матовый хром  Страна производитель: Россия | шт | 200 |
| 54 | Растворитель | Растворитель Р646  Производитель ООО"Восход"  Страна производитель Россия  Фасовка материала 1.0 (л)  Срок хранения 24.0 (мес)  Тип использования Универсальный | л | 50 |
| 55 | Валик для эмаль | Тип валика Валик с ручкой  Материал валика поролон  Материал ручки Пластик  Диаметр валика 30.0 (мм)  Длина валика 250.0 (мм)  Производитель Сибртех  Состояние Новое  Запасной насадка – 5 шт | Набор | 10 |
| 56 | Крестики для кафеля | Производитель Зубр  Страна производитель Россия  Вид элемента Крестики для плитки  Состояние Новое  Размер – 2мм  Пачке – 100 шт | пачка | 3 |
| 57 | Стремянка | Стремянка с органайзером  Максимальная нагрузка 150 кг  Тип лестницы/вышки стремянка  Макс. высота 1.99 м  Рабочая высота 3.50 м  Материал алюминий  Количество платформа 1 1  Количество ступеней 6 шт. | шт | 3 |
| 58 | Уголок алюминиевая | Высота, мм 15  ГОСТ 15176-89  Марка АД31Т  Материал алюминий  Ширина, мм 15  Длина 3 м | м | 100 |
| 59 | Шнур разметочный Hobbi, 30 м, | Вес: 94 г  Количество в упаковке: 1  Тип индивидуальной упаковки: подложка, блистер  Материал: Пластик  Длина, м: 30  Краска в наборе: да  Производитель: Hobbi  Страна производитель: Россия | шт | 2 |
| 60 | Резиновая краска | Благодаря высокой водостойкости и эластичности, для окраски наружных и внутренних поверхностей. Отлично держится в бетонных бассейнах, на крышах, в подвалах и цоколей.  Цеха и гаражи, покрытые двумя слоями краски, выдерживают нагрузку от движения тяжёлой техники, автомобилей на шипованной резине.  Важной характеристикой резиновой краски является то, что она не скользит.  Тротуарная плитка, покрытая резиновой краской, не разрушается от мороза и воды.  Имеет высокую стойкость к температуре, до + 200° С она не темнеет и не издаёт неприятного запаха.  Фасовка ведро - 12 кг  Цвет по выбору заказчика  Быстрая скорость высыхания — 1–2 часа (при температуре около 20 °С, влажности воздуха — 65%).  Легкость нанесения — для работы подойдет валик, кисть.  Износостойкость и долговечность — срок эксплуатации 8–10 лет.  Безопасность — в составе нет ядовитых растворителей и компонентов.  Сверхгибкость и растяжимость — резиновая пленка способна растягиваться на 300–400%.  Гарантия не мене 3 года | ведро | 10 |
| 61 | Железный уголок | Размер стального равнополочный уголка 4\*4 см длина не мене 6 м | м | 120 |
| 62 | Профлист | Страна производитель Россия  Назначение Стеновой (для забора)  Материал профнастила Сталь  Покрытие Полимерное  Маркировка профнастила C  Цвет Зеленый  Форма гофры Трапециевидная  Толщина 0.5 (мм)  Ширина 1040.0 (мм)  Длина 6000.0 (мм)  Высота волны 16.0 (мм) | шт | 30 |
| 63 | Обой | Наименование: Обои виниловые водостойки моющися  Страна: Россия:  Ширина x длина: ширина 106 см, длина 10,05 м.  Основа: обои на флизелиновой основе  Покрытие: Обои с виниловым покрытием  В упаковке, шт.: 6  Отпускается: упаковками  Ширина: ширина 106 см  Фактура обоев: Текстурные (с тиснением)  Тип обоев: Винил на флизелине  Цвет по выбору заказчика | м2 | 250 |
| 64 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ NICOBAND | NICOBAND Самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет коричневый, длина 10м., ширина 30см.  Бренд: ТехноНИКОЛЬ | рулон | 8 |
| 65 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ NICOBAND | NICOBAND Самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет коричневый, длина 10м., ширина 20см.  Бренд: ТехноНИКОЛЬ | рулон | 22 |